Hardware-Ausstattung der RZ-Lehrpools

Die Beschreibung der Ausstattung bezieht sich auf die RZ-Pool-Umgebung oder vielfach auch Kursraumumgebung genannt.

Die hier gegebenen Angaben sind obsolet und wurden daher an dieser Stelle gelöscht. Aktuelle Informationen finden Sie bei HISinOne (https://campus.uni-freiburg.de).

Raum -100: Rauminfo, Raumbelegung,

Raum -113: Rauminfo, Raumbelegung,

Raum -114: Rauminfo, Raumbelegung.

Beamer in den Lehrpools

Wie funktionieren die Beamer in den verschiedenen Poolräumen?

Raum -113 und -114

Die festinstallierten Beamer in den Lehrpols -113 und -114 werden über einen separaten grauen Stromschalter (in der Nähe des Dozenten-PCs) mit Strom versorgt. „Strom an“ wird durch eine rote Glimmlampe auf dem Schalter signalisiert. Anschließend müssen die Beamer noch mit der Fernbedienung aus dem Stand-by geweckt werden (Grüne Taste „On“). Das Abschalten erfolgt umgekehrt: Erst mittels Fernbedienung in den Stand-by, dann kann sofort der graue Stromschalter wieder ausgeschaltet werden. Es ist ein Nachlaufschalter: Er sorgt dafür, dass der Beamer nach dem Ausschalten noch einige Minuten zum Abkühlen Strom bekommt. Die Beamer in diesen beiden Räumen haben eine Default-Auflösung von 1024×768 Bildpunkten. Das ist weniger als an den Benutzerarbeitsplätzen mit 1280×1024 Bildpunkten.

Raumsegmente -100 und -101

Die Beamer in diesen Räumen werden über eine Mediensteuerung bedient. Diese befindet sich an der Wand neben der Beamerleinwand. Die Beamer sind permanent im Standy-By-Modus und werden ausschließlich über die Mediensteuerung ein- und auch wieder ausgeschaltet. Die Beamer in -100/-101 erlauben auch Auflösungen bis zu 1280×1024 Bildpunkten.

Sie möchten einen Kurs in den Lehrpools durchführen? Hier finden Sie die Systembeschreibung für den Kursbetrieb