Streaming-Server Uni Video/Audio/Live

Die Streaming-Software „Wowza Streaming Engine“ läuft auf einem Debian Server. Der Server verfügt über 2x 2,6 GHz 14-Core Xeon Prozessoren und 256 GB Hauptspeicher. Der Streaming-Server wird uniweit für VOD (Video on Demand) und Live-Streaming genutzt. Außerdem sind zwei Nvidia GPU installiert, welche unter anderem beim Livestreaming die Echtzeit-Trankodierung durchführen. Das bedeutet, dass ein Stream (üblicherweise FullHD) zum Streaming-Server gesendet wird und in Echzeit weitere Qualitätsstufen (derzeit 720p und 360p) neben dem FullHD-Signal ausgeliefert werden.

Bei Fragen zum Streaming wenden Sie sich bitte an:

Jörg Zembruski joerg.zembruski@ub.uni-freiburg.de
Medienzentrum Universitätsbibliothek
Telefon: 0761-203-4634

Spezifikation:

Multi-Protocol, Multi-Client Streaming

Apple HLS
MPEG-DASH
Adobe RTMP (RTMPE, RTMPT, RTMPTE, RTMPS)
Adobe HDS
Microsoft Smooth Streaming
RTSP/RTP
MPEG2 Transport Protocol(MPEG-TS)

Compatible Live Encoding

RTMP:

Video: H.265, H.264

Audio: AAC, MP3, G.711

RTSP/RTP

Video: H.265, H.264, H.263

Audio: AAC, MP3, G.711

MPEG-TS

Video: H.265, H.264, H.263

Audio: AAC

Apple HLS

Video: H.265, H.264,

Audio: AAC, MP3

MPEG-DASH

Video: H.265, H.264, VP9

Audio: AAC, OPUS, Vorbis

Adobe HDS

Video: H.264

Audio: AAC

Supported File Formats

Video and audio

FLV (Flash Video - .flv)

MP4 (QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov, .m4v, .mp4a, .3gp, and .3g2)

MP3 (.mp3)