Wacom

Gerät: Wacom Intuos BT M

Problem:

Der Stylus Pen funktioniert nach dem Verbinden mit einem / oder nach dem Wechseln eines USB Ports nicht mehr.
Der Mauszeiger lässt sich nicht mehr korrekt über das Wacom Tablet positionieren,
macht willkürliche Bewegungen und/oder bleibt an unterschiedlichen Bildschirmbereichen hängen.

Ursache:

Das Gerät kann in zwei unterschiedlichen Betriebsmodi arbieten: Android(low-power) Mode und Full-Power Mode.
Die Firmware des Gerätes versucht den Modus automatisch zu erkennen. Dies funktioniert bei uns auf manchen Geräten mit Debian Bullseye nicht mehr zuverlässig.
Man kann das Problem auch in Gnome unter Settings | Wacom Tablet | Tablet erkennen. Dort wird in der Überschrift Android-Mode angezeigt und der Stylus nicht mehr erkannt.

Lösung:

Der Betreibsmodus läst sich am Gerät selbst wechseln, indem man eingige Sekunden den ersten und vierten Button am Gerät gedrückt hält.
Der Android-Modus ist auch daran zu erkennen, dass die LED am Gerät nur sehr schwach leuchtet. Eine hell leuchtende LED steht für den Full-Power-Mode.

See: https://github.com/linuxwacom/input-wacom/issues/149

Werkzeuge zum Debuggen

dmesg -w

lsusb | grep -i wacom

xinput list

journalctl -f -u systemd-udevd.service

xsetwacom list devices

xsetwacom –set „Wacom Co.,Ltd. Intuos BT M stylus“ ResetArea

xsetwacom –get „Wacom Co.,Ltd. Intuos BT M stylus“ all