Scannen

Der Drucker colorfix steht als Scanner zur Verfügung. (Zum Scannen erscheint dieser Scanner in der Druckerschlange als Scan-Colorfix, aber die Schlange ist nicht zu Drucken gedacht.)

Scannen kann mit mit den Befehlen simple-scan oder xsane. Die Bedienung dürfte selbsterklärend sein.

Bei eventuellen Problemen

Normalerweise wird der Scanner im Netzwerk automatisch gefunden. Gelegentlich kommt es aber vor, dass das Druck-/Scansystem nicht richtig funktioniert, und kein Scanner bietet sich an.

In solchen Fällen kann man den Scanner explizit angeben und trotzdem scannen.

Für Colorfix lautet der Befehl:

xsane hpaio:/net/HP_Color_LaserJet_CM2320fxi_MFP?zc=colorfix

Oder für Printfix-SD:

xsane hpaio:/net/HP_Color_LaserJet_CM2320fxi_MFP?zc=printfix-sd